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1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Очередность реализации генерального плана:

· исходный год – 2012 год;

· первая очередь –2020 год;

· расчетный срок (вторая очередь) –2030 год.

1.1. Размещение объектов жилищной сферы
Объемы необходимого жилищного строительства на перспективу расчетного срока определяются с учетом ряда следующих факторов и соображений.

1. Необходимость нормативно обусловленной замены ветхого и аварийного жилищного фонда.

2. Потребность в улучшении качественных характеристик существующего жилищного фонда и степени его благоустроенности.

3. Продолжающееся внутриобластное территориальное перераспределение населения, в связи с которым актуализируется задача концентрации нового жилищного строительства на наиболее перспективных территориях, где могут быть созданы новые производства или логистические комплексы. С высокой степенью вероятности можно предположить, что население области будет стягиваться в зоны влияния основных транспортных коридоров. Вокруг гг. Орел, Мценск и Ливны неизбежно возникновение зон малоэтажного коттеджного строительства, поскольку внутренние территориальные резервы развития этих городов близки к исчерпанию. 

В результате прогнозируемого увеличения численности населения и роста запланированной жилищной обеспеченности жилищный фонд Отрадинского поселения на 1 очередь реализации генерального плана и на расчетный срок жилой фонд будет составлять:

Прогноз обеспеченности жилой площадью, кв.м./чел. - инновационный вариант (базовый) представлен в таблице 1.
Таблица 1

	Наименование сельского поселения
	2010
	2020
	2030

	Отрадинское сп
	23,44
	31,0
	40,0


Обеспеченность жилой площадью в 2020 и в 2030 году взята из Схемы территориального планирования Орловской области.

Расчет показателей жилищного фонда на 1 очередь и на расчетный срок, представлены в таблице 2.
Таблица 2
	№
	Наименование показателя
	2010 год
	2020 год
	2030 год

	
	
	Население,

человек
	Жилая площадь
кв.м.
	Население,

человек
	Жилая площадь
кв.м.
	Население,

человек
	Жилая площадь
кв.м.

	1
	Жилая площадь в поселении
	3 087
	72 358
	4 090
	126 790
	5 090
	203 600


Новое жилищное строительство на 1 очередь составит:

72 358 кв.м. – имеющийся жилищный фонд;

72 358 х 0,09 = 6 512 кв.м. – выбывающий ветхий и аварийный фонд;

126 790 кв.м. – жилищный фонд из обеспеченности 31,0 кв.м.

126 790 – (72 358 – 6 512) = 60 944 кв.м.

Ежегодное новое жилищное строительство 1 очереди должно составлять 6 772 кв.м. общей площади.

Новое жилищное строительство на расчетный срок составит:

72 358 кв.м. – имеющийся жилищный фонд;

72 358 х 0,19 = 13 748 кв.м. – выбывающий ветхий и аварийный фонд;

203 600 кв.м. – жилищный фонд из обеспеченности 40,0 кв.м.

203 600 – (72 358 – 13 748) = 144 990 кв.м.

Ежегодное новое жилищное строительство на расчетный срок должно составлять 7 631кв.м. общей площади.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства в селе Отрадинское:

Площадка №1 – площадка, выделенная для реализации областной программы «Славянские корни». Размещение участка – слева от въезда в село со стороны дороги Москва – Харьков. Общее число запланированных усадебных домов – 18.

Площадка №2 – площадка, выделенная для строительства усадебных домов. Размещение участка – южнее территории сельской администрации и больницы. Общее число запланированных усадебных домов – 12.

Площадка №3 – площадка, намечаемая для строительства усадебных домов на месте существующего фруктового сада, который практически перестал плодоносить. Ориентировочная площадь участка – 6,5 га. Размещение участка – западная окраина села. Общее число запланированных усадебных домов – 46.

Площадки для многоэтажного жилищного строительства выбраны с целью уплотнения существующей застройки. Всего намечается построить дома суммарной вместимостью 480 квартир. 

Первоочередные мероприятия

Доведение общего количества жилищного фонда поселения до 126 790 м2. Улучшение жилищных условий населения поселения за счет повышения уровня жилищной обеспеченности к 2020 г. до 31 м2/чел. Достижение среднегодового показателя ввода жилья в 2020 г. около 6 072 м2 или в расчете на душу населения 1,66 м2/чел. 

Мероприятия на период 2020 - 2030 г.г.

Доведение общего количества жилищного фонда поселения до 203 600 м2. Улучшение жилищных условий населения поселения за счет повышения уровня жилищной обеспеченности к 2030 г. до 40 м2/чел. К 2030 г. в поселении необходимо достичь устойчивого ежегодного ввода до 7 631м2 нового жилищного фонда в год, т.е. строить примерно по 1,50 м2 в год в расчете на каждого жителя поселения.
1.2. Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания 
Расчет необходимых объемов учреждений и предприятий обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» с учетом предполагаемой численности населения в 2020 году – 4 090 человек, в 2030 году – 5 090 человек.
Расчет учреждений и предприятий обслуживания на первую очередь и на расчетный срок представлен в таблице 3.
Таблица 3
	Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения
	Показатель
	1 очередь
	Расчетный срок

	
	
	Население
	Емкость

учреждений
	Население
	Емкость

учреждений

	Учреждения образования

	Детские дошкольные учреждения, место
	180 мест на 1 тыс. чел.
	4 090
	736
	5 090
	916

	Общеобразовательные школы, учащиеся
	180 мест на 1 тыс. чел.
	4 090
	736
	5 090
	916

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	Учреждения здравоохранения,

с учетом обслуживания населения Воинского, Башкатовского и Протасовского поселений
	Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование
	7 810
	
	8 960
	

	Больничные учреждения
	134,7 коек на 10 000 жителей
	7 810
	106
	8 960
	121

	Амбулаторно - поликлинические учреждения
	181,5 посещений 

в смену на 10 000 жителей
	7 810
	142
	8 960
	163

	Аптеки
	1 объект на 10,0 тысяч населения
	4 090
	1
	5 090
	1

	Врачи
	41 единицы 

на 10 000 населения
	7 810
	32
	8 960
	37

	Средний медицинский персонал
	114,3 единицы 

на 10 000 населения
	7 810
	89
	8 960
	102

	Физкультурно-спортивные сооружения

	Для поселений, тыс. чел.:
	Спортивный зал
	Бассейн
	
	
	
	

	5 -12
	175
	80
	4 090
	716/327
	5 090
	891/407

	Учреждения культуры и искусства

	Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп, тыс. чел.:
	190-140
	4 090
	675
	5 090
	840

	Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. 
	книжный фонд тыс. 4,5-5

 мест в чит. зале 3-4                 
	4 090
	19,4/14,3
	5 090
	24,2/17,8


Учреждения образования
Перспективная потребность в услугах сети детских дошкольных учреждений на 2020 г. определяется в 736 мест, на 2030 г. – 916 мест; в общеобразовательных учреждениях на 2020 г. – в 736 мест, на 2030 г. – 916 мест

Мероприятия на первую очередь (2011 - 2020 гг.)

–
использование свободных мест (120 мест) в существующих дошкольных учреждениях в с. Отрадинское;

–
использование свободных мест (416 мест) в существующих школьных учреждениях в с. Отрадинское;

–
организация подвозки школьными автобусами учеников из отдаленных сел;

–
ремонт зданий и их инженерного оборудования;

–
комплектация учреждений оборудованием и учебными пособиями.

Мероприятия на период до 2030 гг.

–
пристройка корпусов необходимой вместимости к существующим детским дошкольным учреждениям в с. Отрадинское;

–
пристройка корпусов необходимой вместимости к существующим школьным учреждениям в с. Отрадинское.
Согласно Схеме территориального планирования Мценского района Орловской области, утвержденная решением Мценского районного Совета народных депутатов от 24.06.2021 № 974 «О решении «О внесении изменений в Схему территориального планирования Мценского района Орловской области» Мценского района
Мероприятия на расчетный срок 2009 - 2030 гг.

–
создание дошкольных групп при существующих школах, в т.ч. с сооружением при необходимости пристроек к существующим зданиям;

–
преобразование отдельных школ и школ-детских садов в детские сады; 

–
строительство комплексного центра дополнительного образования и спортивной подготовки школьников в с.Отрадинское путем размещения филиалов детской школы искусств и детско-юношеской спортивной школы (на 2024 г. не актуально).

Учреждения здравоохранения
Необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование.

Согласно «Социальным нормативам и нормам», на каждые 10 тыс. населения необходимо иметь 41 врача и 114,3 единицы среднего медицинского персонала. Отрадинская больница обслуживает население Воинского, Башкатовского, Протасовского и Отрадинского поселений Мценского района. В поселении на конец расчетного срока должны работать 37 врачей и 102 человека среднего медицинского персонала.

Мероприятия на первую очередь (2011 - 2020 гг.)

–
расширение больницы до 100 коек в с. Отрадинское;

–
расширение поликлиники до 140 посещений в смену в с. Отрадинское;

–
оснащение медицинских учреждений нормативным медицинским инструментом и оборудованием;

–
ремонт и инженерное оборудование зданий;

–
обеспечение специальным транспортом.

Мероприятия на период до 2030 гг.

–
расширение больницы до 120 коек в с. Отрадинское;

–
расширение поликлиники до 165 посещений в смену в с. Отрадинское.
Реконструкция и строительство объектов в соответствии с региональными и муниципальными программами с учетом действующих нормативов.

Физкультурно-спортивные сооружения

Перспективная потребность в физкультурно-спортивных сооружениях на 2020 г. определяется в 716 кв.м. спортзалов и 327 кв.м. бассейнов, на 2030 г. – в 891 кв.м. спортзалов и 407 кв.м. бассейнов.

Мероприятия на первую очередь (2011 - 2020 гг.)

–
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Отрадинское (на 2024 год уже существует физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу с. Отрадинское д. 21 а);

Мероприятия на период до 2030 гг.

–
строительство плавательного бассейна в с. Отрадинское.
Согласно Схеме территориального планирования Мценского района Орловской области, утвержденная решением Мценского районного Совета народных депутатов от 24.06.2021 № 974 «О решении «О внесении изменений в Схему территориального планирования Мценского района Орловской области» Мценского района 

на первую очередь (2010 - 2020 гг.)

–
Строительство в центре сельского поселения плоскостных спортивных сооружений 2-3 видов.
на расчетный срок предусмотрено 2010 - 2030 г.г.

–
строительство спортивного стадиона в с. Отрадинское (на 2024 г. не актуально);
–
строительство плавательного бассейна со средней площадью зеркала воды около 200 м2.

Согласно сведениям местного самоуправления запланирован капитальный ремонт спортивной площадки в с. Отрадинское. Единовременная пропускная способность, чел. будет определена проектом. Срок реализации 2030 г. 
Учреждения культуры и искусства
Перспективная потребность в учреждениях культуры и искусства на 2020 г. определяется в 615 посетительских мест клубов и 19,4 тыс. книжного фонда библиотек, на 2030 г. – 840 посетительских места клубов и 24,2 тыс. книжного фонда библиотек.

Мероприятия на первую очередь (2011 - 2020 гг.)

–
строительство досугово – развлекательного центра в с. Отрадинское (на 2024 г. не актуально);

Мероприятия на период до 2030 гг.

–
строительство сельского дома культуры и библиотеки в с. Отрадинское (на 2024 год в с. Отрадинское имеется два дома культуры и две библиотеки).
Согласно Схеме территориального планирования Мценского района Орловской области, утвержденная решением Мценского районного Совета народных депутатов от 24.06.2021 № 974 «О решении «О внесении изменений в Схему территориального планирования Мценского района Орловской области» Мценского района

на первую очередь предусмотрено: 

–
строительство нового дома культуры в Отрадинском СП (на 2024 г. не актуально).

Согласно муниципальной программе, утвержденной постановлением администрации Мценского района от 23.11.2021 № 788 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Мценского района» (в редакции изменений) предусмотрено в рамках национального проекта «Культура» капитальный ремонт здания (нежилого помещения) МБУ ДО «Отрадинская ДШИ им. В. и В. Калинниковых».
Туристско-рекреационный комплекс

Согласно Схеме территориального планирования Мценского района Орловской области, утвержденная решением Мценского районного Совета народных депутатов от 24.06.2021 № 974 «О решении «О внесении изменений в Схему территориального планирования Мценского района Орловской области» Мценского района 

на расчетный срок предусмотрено:
–
строительство гостиницы вместимостью 120 мест в с. Отрадинское (на 2024 г. не актуально);

–
создание новых учреждений гостиничного типа (небольших комфортабельных гостиниц, мотелей, кемпингов и гостевых домов в населенных пунктах вдоль автомобильных трасс и в ряде перспективных маршрутно-опорных центрах), в том числе в селе Отрадинское.

на первую очередь:

–
Формирование автобусных, пеших, конных, велосипедных и байдарочных (р. Зуша, р. Ока) 2-3 дневных маршрутов с посещением сохранившихся достопримечательных мест – памятников природы, старинных сел и деревень, интересных культурных ландшафтов.

–
Формирование межрегиональных туристских маршрутов в сотрудничестве с соседними районами области.

–
Размещение вдоль автомобильных трасс инвестиционных площадок для развития инфраструктуры придорожного сервиса (комплексы придорожного обслуживания с АЗС, кафе и др.)
Согласно постановление администрации Отрадинского сельского поселения Мценского района от 30.09.2022 № 55/1 «Об утверждении проектной документации по благоустройству общественной территории сквера достижений спорта, расположенной по адресу: Орловская область, Мценский район, с. Отрадинское, 21А (установка МАФ)»» планируется благоустройство территории сквера достижений спорта, расположенного по адресу Мценский район, с. Отрадинское, 21А.

1.3. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия


Мероприятия на первую очередь (2011-2020 гг.)


По углублению и расширению исследований


1.
Пополнение списка объектов культурного наследия Отрадинского поселения в соответствии со спецификой исторических событий, происходивших на территории поселения.


2.
Составление списков объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия, перевод их на основе экспертизы во вновь выявленные объекты и утверждение в качестве памятников истории и культуры.


3.
Составление списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.


По совершенствованию учета и охранного зонирования 


Продолжение работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия поселения, как условия их включения в Единый государственный реестр, распространение на их территорию режима использования земель историко-культурного назначения.


Приведение на территории поселения учета выявленных памятников археологии на уровне, соответствующем их правовому статусу объектов культурного наследия федерального значения.


Разработка и реализация поселенческой программы комплексного развития, сохранения наследия, совершенствования экологического состояния и рекреационно-туристического использования местностей, имеющих наиболее ценное культурное наследие. 


Мероприятия на период 2021-2030 гг.


По совершенствованию учета и охранного зонирования

Разработка для всех населенных пунктов проектов зон охраны объектов культурного наследия. 


По использованию историко-культурного наследия


Разработка комплексных схем сохранения наследия, охраны природы, развития туризма отдельных частей поселения, в увязке с программой социально-экономического развития поселения.

1.4. Предприятия общественного питания, торговли и бытового обслуживания
Предусматривается сохранение и развитие существующей сети торговых предприятий и организаций, и рост емкости предприятий общественного питания и бытового обслуживания за счет развития частного бизнеса.

Нормативно необходимая торговая площадь магазинов на 2030 г. оценивается в 1,53 тыс. кв.м., вместимость предприятий общественного питания – 50 посадочных мест, мощность предприятий бытового обслуживания - 35 рабочих мест.

Мероприятия на расчетный срок до 2030 гг.

–
Первоочередное развитие объектов торговли на территориях существующих и планируемых участков жилищного строительства.

–
Доведение обеспеченности всех населенных пунктов предприятиями общественного питания, торговли и бытового обслуживания до нормативного уровня.

Согласно Схеме территориального планирования Мценского района Орловской области, утвержденная решением Мценского районного Совета народных депутатов от 24.06.2021 № 974 «О решении «О внесении изменений в Схему территориального планирования Мценского района Орловской области»» на территории Отрадинского поселения намечается реализация следующих проектов:
Предусматривается сохранение и развитие существующей сети торговых предприятий и организаций, и рост емкости предприятий общественного питания за счет развития частного бизнеса. 

Мероприятия на расчетный срок 2009 - 2030 гг.

–
Первоочередное развитие объектов торговли в населенных пунктах на территориях существующих и планируемых рекреационных зон;

–
формирование инвестиционной площадки для строительства рыночного комплекса на 300 м2 торговой площади в с. Отрадинское (на 2024 г. не актуально).

1.5. Мероприятия по развитию агропроизводства
Согласно Схеме территориального планирования Мценского района на территории Отрадинского поселения намечается реализация следующих проектов:

Мероприятия на первую очередь (2009 - 2020 гг.)

Реконструкция Отрадинского сахарного комбината для развития производства сухого корма.

–
Строительство в с. Отрадинское элеватора (на территории ЗАО «Сахарный комбинат «Отрадинский») (на 2024 г. не актуально).

Мероприятия на расчетный срок 2009 - 2030 гг.

–
Создание полезащитных лесных насаждений на неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения.

–
Мероприятия по развитию недропользования определяются согласно утвержденным федеральным и областным целевым программам и мероприятиям, резервирование территорий для обеспечения воспроизводства минерально-сырьевой базы осуществляется в генеральных планах поселений.

–
Мероприятия по развитию лесного хозяйства определяются согласно Лесохозяйственному регламенту Мценского лесничества и Лесному плану Орловской области.

1.6. Развитие и размещение объектов производственной сферы

Решением генерального плана предусмотрено сохранение площадок для возможного производственного строительства.

Решением генерального плана предусмотрено резервирование площадок для строительства следующих объектов:

–
Молочно-товарный комплекс на 800 голов дойного стада ОАО «Агрофирма «Мценская» (на 2024 г. не актуально);

–
Рапсовый завод и элеватор на 105 000 тонн (на 2024 г. не актуально);

–
Комбикормовый завод (на 2024 г. не актуально);

–
Площадка для откорма крупного рогатого скота на 8 000 голов (на 2024 г. не актуально).
1.7. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры
В число мер, направленных на совершенствование транспортной инфраструктуры Отрадинского СП включено:

–
приведение технических параметров существующих автомобильных дорог территориального и местного значения к заявленным категориям в соответствие с принятыми государственными стандартами по всем параметрическим характеристикам;

–
приведение состояния внутренней улично-дорожной сети населенных пунктов в соответствие с принятыми государственными стандартами по всем параметрическим характеристикам;

–
увеличение транспортной доступности и связанности сельских населенных пунктов между собой через сеть автомобильных дорог;

–
создание эффективной системы придорожного сервиса;

–
создание эффективной системы механизированной уборки улиц в зимний период.

Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

–
Реконструкция автомобильной дороги местного значения «Отрадинское - Кикино» до 4 технической категории. Протяженность – 1,92 км (на 2024 г. не актуально).

–
Реконструкция автомобильной дороги местного значения «Отрадинское-Лисица-Буравленки - Нарышкино» до 4 технической категории. Протяженность – 5,91 км (на 2024 г. не актуально).

–
Строительство подъезда к ЗАО «Сахарный комбинат « Отрадинский») по 4 технической категории. Протяженность – 0,84 км (на 2024 г. не актуально).

–
Строительство и реконструкция улично-дорожной сети в границах населенных пунктов согласно проектам планировки территории.

Улично-дорожная сеть

Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование улично-дорожной сети населенных пунктов поселения путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

Объекты транспортной инфраструктуры

Проектом предложено строительство новых, ремонт и реконструкция уже существующих улиц и дорог. Принята ширина проезжей части автомобильных дорог 1 технической категории 15 м, 3 технической категории - 9 м, 4 технической категории – 6,5 м; основных и второстепенных улиц в жилой застройке – 6 - 9 м, проездов – 6 м. С целью повышения безопасности движения пешеходов предусмотрено устройство тротуаров вдоль основных и второстепенных улиц в жилой застройке шириной 1,0 - 1,5 м. 

Для всей улично-дорожной сети проектом предлагается дорожная одежда с покрытием из асфальтобетона.

1.8. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры
Настоящий раздел выполнен в соответствии с СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84* и СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории поселения по всем направлениям инженерного обеспечения.

Водоснабжение
Для развития системы водоснабжения Отрадинского СП генеральным планом на первую очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

–
реконструкция артезианских скважин, в виду большого износа;

–
строительства новых водозаборных скважин производительностью 10 м3/час;

–
размещение блочных водоочистных сооружений, производительностью 200 м3/сут, на площадках водозаборных сооружений;

–
реконструкция магистральных кольцевых водопроводных сетей, замена стальных труб на трубы из полиэтилена Ду110мм. в населенных пунктах., где есть сети водоснабжения;

–
ремонт водонапорных башен;

–
ремонт водопроводов в населенных пунктах, общей протяженностью – 9,16 км.

Для развития системы водоснабжения Отрадинского СП генеральным планом на расчетный срок предусмотрено: 

–
строительство новых магистральных кольцевых водопроводных сетей из полиэтилена Ду110 мм;

–
установка новых и замена старых приборов учета водопотребления.

–
установка гидрантов на сети для пожаротушения;

–
улучшение качества очистки питьевой воды.

Современное состояние и прогноз водопотребления населением Отрадинского СП на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды представлены в таблице 4.

Таблица 4
	№
	Сельское поселение
	Численность населения на 01.01.2011,

чел.
	Нормативное водопотребление,

м3/сут
	Прогноз водопотребления, м3/сут

	
	
	
	
	1-я очередь
	Расчетный срок

	1
	Отрадинское с/п
	3087
	710,01
	940,70
	1 170,7


Водоотведение

Для развития системы водоотведения Отрадинского СП генеральным планом на 1 очередь предусмотрены следующие мероприятия:

–
строительство сети централизованной канализации в с. Отрадинское в общую сеть;

–
внедрение септиков и выгребных ям;

–
строительство КНС производительностью 200 м3/сут (на 2024 г. не актуально);

–
строительство новых очистных сооружений, общей производительностью 400 м3/сут (на 2024 г. не актуально).

Современное состояние и прогноз канализационных стоков населения Отрадинского СП представлено в таблице 5.

Таблица 5
	№пп
	Сельское поселение
	Числ. нас. на 01.01.2009,

чел.
	Нормативное значение канализационных сбросов, м3/сут
	Прогноз канализационных сбросов, м3/сут

	
	
	
	
	1-я очередь
	Расчетный срок

	1
	Отрадинское с/п
	3087
	617,4
	818,0
	1 018,0


Для развития системы водоотведения Отрадинского СП генеральным планом на расчетный срок строительства предусмотрены следующие мероприятия:

–
строительство сети централизованной канализации в остальных населенных пунктах;

–
строительство новых напорных канализационных трубопроводов из полиэтилена;

–
увеличение мощности КНС в с.Отрадинское до 300 м3/сут (на 2024 г. не актуально);

–
увеличение мощности очистных сооружений в с.Отрадинское до 1 100 м3/сут (на 2024 г. не актуально).
Теплоснабжение

В связи с тем, что на перспективу предполагается значительное увеличение численности населения, основной задачей теплоснабжающих организаций является предоставление качественных услуг для населения, предприятий и организаций всех форм собственности по теплообеспечению.

Индивидуальная застройка получает тепло от собственных АОГВ, работающих на природном газе.

Сети теплоснабжения находятся в хорошем состоянии и скорой замены не требуют.

Модернизация существующих и строительство новых котельных на базе современных высокоэффективных котлоагрегатов, технологий и материалов.

Газоснабжение

Для развития системы газоснабжения Отрадинского СП на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

–
100% газоснабжение всех населенных пунктов поселения;

–
перевод отопления всех многоквартирных домов на газ;

–
выполнение программы энергосбережения.

Сети газоснабжения находятся в надлежащем состоянии и замены в скорой перспективе не требуют.

Прогноз потребления газа населением Отрадинского СП на 2010 г. представлен в таблице 6.

Таблица 6
	№пп
	Сельское поселение
	Прогноз потребления газа, м3/час

	
	
	1-я очередь
	Расчетный срок

	
	
	Суммарный расход газа
	В т.ч. расход газа на отопление и ГВС
	Суммарный расход газа
	В т.ч. расход газа на отопление и ГВС

	1
	Отрадинское с/п
	2991,76
	997,25
	3723,24
	1241,08


Связь и информатизация

Перечень планируемых мероприятий по улучшению средств связи 

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле - радиовещания является:

–
развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

–
развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет»;

–
увеличение количества программ теле- и радиовещания, транслируемых на территории района, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района; 

–
развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счет приема спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания.

Возможности по трансляции большего (по сравнению с сегодняшним днем) количества телерадиопрограмм, а также доступа в сеть Интернет (в том числе и без наличия компьютера) будут способствовать более полному обеспечению конституционных прав граждан на получение современной и достоверной информации. Жители района смогут получать различные инфокоммуникационные услуги.

Электроснабжение

Настоящий раздел выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94 и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Населенные пункты Отрадинского поселения электрифицированы на 100 %.

Для развития и обеспечения надежности системы электроснабжения Отрадинского СП на первую очередь строительства проектом предусматривается:

–
реконструкция существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;

–
реконструкция сетей электроснабжения, замена деревянных опор на бетонные;

–
реконструкция существующих и строительство новых сетей электроснабжения 0,4 кВ;

–
применение комплектующих нового поколения;

–
использование энергосберегающих приборов. 

Для развития и обеспечения надежности системы электроснабжения на расчетный срок проектом предусматривается:

–
строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ;

Современное состояние и прогнозируемые электрические нагрузки потребителей представлены в таблице 7.

Таблица 7
	№

пп
	Сельское поселение
	Современное состояние
	1-я очередь
	Расчетный срок

	
	
	Числ.нас, чел.
	Нагр-ка, КВт.
	Числ.нас, чел.
	Нагр-ка, КВт.
	Числ.нас, чел.
	Нагр-ка, КВт

	1
	Отрадинское с/п
	3087
	1543,50
	4090
	2085,9
	5090
	2697,7


1.9. Сводные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели проекта, представленные в таблице 8, разработаны в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденными Приказом Минрегиона Российской Федерации от 26.05.2011 № 244.

Таблица 8
	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	
	
	
	
	

	1. ТЕРРИТОРИЯ

	
	Общая площадь земель в границах муниципального образования
	га
	4947,22
	-

	
	Общая площадь земель в границах населенных пунктов
	га
	609,98
	-

	
	Общая площадь земель

в том числе:
	
	
	

	
	Жилая зона
	га
	366,36
	-

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах
	60,06
	-

	
	Зона сельскохозяйственного использования
	га
	131,83
	-

	
	
	%
	2,66
	-

	
	Зона сельскохозяйственного назначения
	га
	1895,81
	-

	
	
	%
	38,32
	-

	
	Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур I-V классов опасности
	га
	346,28
	-

	
	
	%
	7,00
	-

	
	Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур III-V классов опасности
	га
	102,37
	-

	
	
	%
	2,07
	-

	
	Зона рекреационного назначения
	га
	6,65
	-

	
	
	%
	0,13
	-

	
	Зона специального назначения
	га
	14,32
	-

	
	
	%
	0,29
	-

	
	Зона лесов
	га
	589,33
	-

	
	
	%
	11,91
	-

	
	Зона сельскохозяйственных угодий
	га
	1494,27
	-

	
	
	%
	30,20
	-

	2. НАСЕЛЕНИЕ

	
	Общая численность постоянного населения (сведения Росстат на 01.01.2023 г.)
	чел.
	2175
	-

	
	
	% роста от существующей численности постоянного населения
	-
	-

	
	Плотность населения
	чел/га
	6,37
	-

	
	Возрастная структура населения
	
	
	

	
	Население младше трудоспособного возраста (на 01.01.2022 г.)
	чел.
	438
	-

	
	
	%
	20,14
	-

	
	Население в трудоспособном возрасте (на 01.01.2022 г.)
	чел.
	1774
	-

	
	
	%
	81,56
	-

	
	Население старше трудоспособного возраста (на 01.01.2022 г.)
	чел.
	312
	-

	
	
	%
	14,34
	-

	3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

	
	Средняя обеспеченность населения Sобщ (на 01.01.2022 г.)
	тыс. м2/чел.
	30,67
	36,42

	
	Общий объем жилищного фонда (на 01.01.2022 г.)
	Sобщ., тыс. м2
	77,42
	79,22

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	
	Общий объем нового жилищного строительства (на 01.01.2022 г.)
	тыс. м2
	1,8
	-

	
	
	кол-во домов
	40
	-

	
	
	% от общего объема жилищного фонда
	-
	-

	
	Общий объем убыли жилищного фонда
	Sобщ., м2
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	
	
	% от общ. объема нового жилищного фонда
	-
	-

	
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	Sобщ., м2
	-
	-

	
	
	кол-во домов
	-
	-

	
	
	% от общ. объема нового жилищного фонда
	-
	-

	4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

	
	Объекты образования и науки
	единиц
	3
	3

	
	Объекты культуры и искусства
	единиц
	3
	3

	
	Объекты физической культуры и массового спорта
	единиц
	6
	8

	
	Объекты здравоохранения
	единиц
	2
	2

	
	Объекты социального обслуживания
	единиц
	0
	0

	
	Объекты отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения
	единиц
	0
	0

	
	Прочие объекты обслуживания
	единиц
	16
	16

	
	Объекты специального назначения
	единиц
	2
	2

	
	Объекты связи
	единиц
	1
	1

	5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

	
	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта-автобус
	км
	-
	-

	
	Протяженность автомобильных дорог
	км
	36,58
	36,58

	
	Протяженность основных улиц и проездов
	км
	
	

	
	всего
	км
	27,53
	27,53

	
	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец
	мин.
	-
	-

	
	Объекты обслуживания и хранения автомобильного транспорта
	единиц
	-
	-

	
	Искусственные дорожные сооружения
	единиц
	10
	10

	6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ

	
	Водоснабжение

	
	Водопотребление
	
	
	

	
	всего
	куб. м./в сутки
	0,329
	0,329

	
	в том числе:
	
	
	

	
	
на хозяйственно-питьевые нужды
	куб. м./в сутки
	0,296
	0296

	
	
на производственные нужды
	куб. м./в сутки
	0,033
	0,033

	
	Вторичное использование воды
	%
	-
	-

	
	Производительность водозаборных сооружений
	тыс. куб. м/в сутки
	-
	-

	
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека
	л./в сутки на чел.
	122
	122

	
	в том числе
	
	
	

	
	
на хозяйственно-питьевые нужды
	л./в сутки на чел.
	122
	122

	
	Протяженность сетей водоснабжения
	км
	14,75
	14,75

	
	Общее поступление сточных вод
	
	
	

	
	всего
	тыс. куб. м/в сутки
	0,2782
	0,2782

	
	в том числе:
	
	
	

	
	
хозяйственно-бытовые сточные воды
	тыс. куб. м/в сутки
	0,246
	0,246

	
	
производственные сточные воды
	тыс. куб. м/в сутки
	0,0322
	0,0322

	
	производительность очистных сооружений канализации
	тыс. куб. м/в сутки
	-
	-

	
	протяженность сетей канализации
	км
	5,86
	5,86

	
	Электроснабжение

	
	Потребность в электроэнергии
	
	
	

	
	всего
	млн. кВт. ч./в год
	-
	-

	
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год
	млн. кВт. ч./в год
	-
	-

	
	в том числе:


на коммунально-бытовые нужды
	кВт. ч.
	-
	-

	
	Протяженность сетей
	км
	107,11
	107,11

	
	Теплоснабжение
	
	
	

	
	потребление тепла - всего
	Гкал/год
	-
	-

	
	в том числе:
	
	
	

	
	
на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/год
	-
	-

	
	
на производственные нужды
	Гкал/год
	-
	-

	
	производительность централизованных источников теплоснабжения
- всего
	Гкал/год
	-
	-

	
	в том числе:


ТЭЦ (АТЭС, ACT)


районные котельные
	Гкал/год
	-
	-

	
	производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/год
	-
	-

	
	протяженность сетей
	км
	2,74
	2,74

	
	Газоснабжение

	
	Удельный вес газа в топливном балансе сельского поселения
	%
	-
	-

	
	Потребление газа

- всего
	млн. куб. м./год
	-
	-

	
	Протяженность сетей
	км
	42,45
	42,81

	
	Связь

	
	Охват населения телевизионным вещанием
	% от населения
	-
	-

	
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров
	-
	-


1.10 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, представлены в таблице 9.

Таблица 9
	№ объекта ПТП
	Вид объекта
	Назначение объекта
	Наименование объекта
	Основные характеристики объекта
	Местоположение/
адресное описание
	Срок реализации
	Характеристика зоны с особыми условиями использования территории


	
	
	
	
	единица измерения
	колич. показатель
	
	
	

	Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения

	49. Объекты физической культуры и массового спорта

	49.02.01
	Спортивное сооружение
	Организация мероприятий, связанных с физической культурой
	строительство плавательного бассейна со средней площадью зеркала воды около 200 м2
	Единовременная пропускная способность, чел.
	28
	Орловская область, Мценский район, Отрадинское с/п
	2030
	Не предусматривается

	49.02.02
	Спортивное сооружение
	Организация мероприятий, связанных с физической культурой
	строительство в центре сельского поселения плоскостных спортивных сооружений 2-3 видов
	Единовременная пропускная способность, чел.
	7
	Орловская область, Мценский район, Отрадинское с/п
	2020
	Не предусматривается

	55. Общественные пространства

	55.01.01
	Тематический парк
	Территория общего пользования, предназначенная для досуга и свободного доступа к объектам общественного назначения
	Сквер достижений спорта
	Среднесуточная посещаемость, чел.
	50
	Орловская область, Мценский район, Отрадинское с/п, с. Отрадинское, 21А
	2025
	Не предусматривается


2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения представлены в таблице 10.

Таблица 10
	№
	Наименование функциональной зоны
	Параметры функциональной зоны
	Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

	1
	Жилая зона
	Зона предназначена для застройки жилыми домами, размещения необходимых для обслуживания жителей данной зоны объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду, а также территорий, предназначенных для ведения садоводства.
	Объекты регионального значения:
–
пункт редуцирования газа (ПРГ) в д. Буравленки.
Объекты местного значения муниципального района:
–
строительство плавательного бассейна со средней площадью зеркала воды около 200 м2 (49.02.01);
–
строительство в центре сельского поселения плоскостных спортивных сооружений 2-3 видов (49.02.02)


	2
	Зона сельскохозяйственного использования
	Зона предназначена для территорий, занятых сельскохозяйственными угодьями (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); земель, занятых внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, мелиоративными защитными лесными насаждениями, водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для целей осуществления прудовой аквакультуры), а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции; территорий, занятых объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
	Объекты местного значения муниципального района:
Размещение объектов не планируется.



	3
	Производственная зона, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
	Зона предназначена для размещения промышленных, производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов оптовой торговли, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.
	Объекты местного значения муниципального района:

Размещение объектов не планируется.

	4
	Зона рекреационного назначения
	Зона предназначена для размещения территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
	Объекты местного значения поселения:

–
сквер достижений спорта (55.01.01).

	5
	Зона специального назначения
	Зона предназначена для размещения кладбищ, крематориев, скотомогильников, объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов, военных объектов, объектов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанной зоны и недопустимо в других функциональных зонах.
	Размещение объектов не планируется.

	6
	Зона лесов
	Зона предназначена для размещения земель лесного фонда. Использование земельных участков в составе земель лесного фонда определяется лесохозяйственным регламентом лесничеств, утвержденным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации.
	Размещение объектов не планируется.


� – характеристика зоны с особыми условиями использования территории могут быть уточнены в документации по планировке территории и проектной документации.





