РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

28 мая 2025г. № 644
	О решении «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования в Мценском районе Орловской области»
	

	
	


В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Градостроительным кодексом Орловской области, Законом Орловской области                                   от 10.11.2014 № 1683-ОЗ «О Правительстве Орловской области», Постановлением Правительства Орловской области от 01.08.2011 № 250 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Орловской области», решением Мценского районного Совета народных депутатов от 26.02.2015 № 437                                                   «О градостроительной деятельности на территории Мценского района» Мценский районный Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять решение «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Мценского района Орловской области».

2. Направить принятое решение главе Мценского района для подписания                                 и официального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию                              по бюджету, налогам, экономической политике и муниципальному имуществу Мценского районного Совета народных депутатов.
Председатель Мценского районного  
Совета народных депутатов                                                                                  О. В. Паршина
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЦЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

	Об утверждении нормативов градостроительного проектирования в Мценском районе Орловской области
	

	
	


Принято Мценским районным Советом народных депутатов 28 мая 2025 г.
1. Утвердить нормативы градостроительного проектирования в Мценском районе Орловской области согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу решения Мценского районного Совета народных депутатов:

- от 28.09.2017 № 113 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Мценского района Орловской области»;

- от 16.02.2018 № 176 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Алябьевского сельского поселения Мценского района Орловской области»;

- от 16.02.2018 № 177 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Аникановского сельского поселения Мценского района Орловской области»;

- от 16.02.2018 № 178 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Башкатовского сельского поселения Мценского района Орловской области»;

- от 16.02.2018 № 179 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Воинского сельского поселения Мценского района Орловской области»;

- от 16.02.2018 № 180 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Высокинского сельского поселения Мценского района Орловской области»;

- от 16.02.2018 № 181 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Карандаковского сельского поселения Мценского района Орловской области»;

- от 16.02.2018 № 182 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Отрадинского сельского поселения Мценского района Орловской области»;

- от 16.02.2018 № 183 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Подберёзовского сельского поселения Мценского района Орловской области»;

- от 16.02.2018 № 184 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Подмокринского сельского поселения Мценского района Орловской области»;

- от 16.02.2018 № 185 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Протасовского сельского поселения Мценского района Орловской области»;

- от 16.02.2018 № 186 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Спасско-Лутовиновского сельского поселения Мценского района Орловской области»;

- от 16.02.2018 № 187 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Тельченского сельского поселения Мценского района Орловской области»;

- от 16.02.2018 № 188 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Чахинского сельского поселения Мценского района Орловской области»;

- от 16.02.2018 № 189 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Черемошёнского сельского поселения Мценского района Орловской области».

3. Настоящее Решение вступает в силу в установленном порядке.

	Председатель Мценского районного
Совета народных депутатов
________________ О. В. Паршина
	                                       Глава Мценского района

______________Е. А. Ерохина
г. Мценск 
28 мая 2025 г.
№ 284


Приложение

к решению Мценского районного 

Совета народных депутатов

от 28.05.2025 года № 284
НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В МЦЕНСКОМ РАЙОНЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие нормативы градостроительного проектирования в Мценском районе Орловской области (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов, в том числе на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Разработанные в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Орловской области и муниципальными правовыми актами Мценского района, Нормативы конкретизируют и развивают их основные положения с целью установления минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов).

Состав и содержание Нормативов определяются согласно Градостроительному кодексу с учетом наличия следующих рекомендуемых минимальных и (или) максимальных показателей:

1) для определения интенсивности использования территорий различного назначения в зависимости от их расположения, а также этапов последовательного достижения поставленных задач развития таких территорий:

- плотности населения на территориях жилого назначения, выраженной в количестве человек на один гектар территории и (или) количестве квадратных метров общей жилой площади на один гектар территории при различных показателях жилищной обеспеченности на различных этапах развития территории;

- интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;

2) определения потребности в территориях различного назначения, включая:

- территории для размещения различных типов жилищного и иных видов строительства;

- озелененные и иные территории общего пользования применительно к различным элементам планировочной структуры и типам застройки, в том числе парки, сады, скверы, бульвары, размещаемые на селитебной территории;

- территории для развития сети дорог и улиц с учетом пропускной способности этой сети, уровня автомобилизации (из расчета количества автомобилей на тысячу человек постоянно проживающего и приезжающего населения);

- территории для развития объектов инженерно-технического обеспечения;

3) определения размеров земельных участков для размещения объектов капитального строительства, необходимых для государственных или муниципальных нужд, включая размеры земельных участков для размещения:

- объектов социального обслуживания;

- объектов коммунального обслуживания;

- линейных объектов дорожной инфраструктуры, включая указания о категориях дорог и улиц, расчетной скорости движения, ширине полос движения, другие показатели (при условии отсутствия таких показателей в технических регламентах);

- линейных и иных объектов инженерно-технической инфраструктуры;

- объектов для хранения индивидуального и иных видов транспорта;

- иных объектов;

4) обеспечения доступности объектов социального, транспортного обслуживания путем установления расстояний до соответствующих объектов различных типов и применительно к различным планировочным и иным условиям;

5) определения при подготовке проектов планировки и проектов межевания:

- размеров земельных участков, в том числе выделяемых для использования существующих зданий, строений, сооружений, включая многоквартирные дома;

- расстояний между проектируемыми улицами, проездами, разъездными площадками применительно к различным элементам планировочной структуры территории; зданиями, строениями и сооружениями различных типов и при различных планировочных условиях;

6) определения иных параметров развития территории при градостроительном проектировании.

1. Основная часть нормативов градостроительного проектирования

1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения установлены исходя из текущей обеспеченности муниципального района соответствующими объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития муниципального района, демографической ситуации и уровня жизни населения.

1.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности населения Мценского района Орловской области объектами местного значения в области транспорта, автомобильных дорог

местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Перечень объектов местного значения в области автомобильных дорог местного и межмуниципального значения установлены в соответствии с полномочиями Мценского района Орловской области в указанной области. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местного значения представлены в таблице 1.

Таблица 1

	Класс дороги
	Категория дороги
	Расчетная скорость, км/ч
	Общее число полос движения
	Ширина полосы движения, м
	Ширина укрепленной полосы обочины, м
	Ширина обочины, м

	Обычная автомобильная дорога
	IV
	80
	2
	3,00
	0,50
	2,00

	
	V
	60
	1
	3,5-4,5
	0,50
	1,0-1,75


1.1.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности населения объектами местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций местного характера,

стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

и расчетные показатели максимально допустимого уровня

территориальной доступности таких объектов для населения

Перечень объектов местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и местного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности указанными объектами местного значения населения, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов установлены в соответствии с полномочиями Мценского района Орловской области в указанной области. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций местного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 2.

Таблица 2

	№
	Наименование объекта местного значения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения 

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Пожарные депо, посты пожарной охраны
	Количество (объект) на населенный пункт при численности его населения и площади 1
	Радиус обслуживания, км
	3

	
	
	Численность населения, чел.
	Площадь, тыс. га
	
	
	

	
	
	до 5000
	до 2
	1 объект на 1 - 2 поста
	
	

	2
	Объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия)
	Площадь пола, кв. м на 1 человека, размещаемого в убежище или укрытии во время чрезвычайной ситуации (далее - укрываемый)
	Радиус сбора укрываемых, м
	Для убежищ 1000 2
Для противорадиационных укрытий 1000 3

	
	
	в одноярусных помещениях
	0,6
	
	

	
	
	в двухъярусных помещениях
	0,5
	
	

	
	
	в трехъярусных помещениях
	0,4
	
	

	
	
	внутренний объем помещения, куб. м на 1 укрываемого
	Не менее 1,2
	
	

	
	
	Вместимость, укрываемых
	
	

	
	
	убежища 4
	Не менее 150
	
	

	
	
	противорадиационные укрытия
	
	
	

	
	
	в существующих зданиях и сооружениях
	Не менее 5
	
	

	
	
	в новых зданиях и сооружениях с укрытиями
	Не менее 50
	
	

	
	
	для медицинских организаций
	Не менее 80
	
	

	3
	Берегозащитные сооружения
	%
	60
	-
	-


Расчетные показатели минимально допустимого уровня объектами местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций местного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов установлены в соответствии с требованиями, установленными СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения», утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 № 181, СП 88.13330.2022. «Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*», утвержденным приказом Минстроя России от 21.12.2022 № 1101/пр.

--------------------------------

1 Приоритетным требованием, определяющим количество объектов (пожарных депо, постов пожарной охраны), является обеспечение расчетного показателя территориальной доступности объекта.

2 Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м для защитных сооружений, расположенных на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, а для иных территорий - не более 1000 м. При подвозе укрываемых автотранспортом радиус сбора укрываемых в противорадиационные укрытия допускается увеличивать до 20 км.

3 Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м на территориях, отнесенных к особой группе по гражданской обороне, а для иных территорий - не более 1000 м.

4 Вместимость защитных сооружений определяют суммой мест для сидения (на первом ярусе нар) и лежания (на втором и третьем ярусах нар).

1.1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности населения объектами местного значения в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

Перечень объектов местного значения расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов установлены в соответствии с полномочиями Мценского муниципального района в указанной области, с учетом текущей обеспеченности населения объектами. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 3.

Таблица 3

	№
	Наименование объекта местного значения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Общеобразовательные организации
	Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет
	45
	Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин
	30

	2
	Дошкольные образовательные организации
	Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет
	45
	Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин
	30

	2
	Организации дополнительного образования
	Количество мест на программах дополнительного образования на 100 жителей в возрасте 5 - 18 лет
	10
	Транспортная доступность в пределах муниципального образования, км
	15

	
	
	
	
	Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин
	30


1.1.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого

уровня территориальной доступности таких объектов

Перечень объектов местного значения в области физической культуры и спорта, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов установлены в соответствии с полномочиями Мценского муниципального района в указанной области. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 4.

Таблица 4

	№
	Наименование

объекта местного значения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Стадионы с трибунами на 1500 мест и более, плоскостные спортивные сооружения
	Количество мест на 1000 жителей
	247
	Транспортная доступность в пределах области, км
	20

	
	
	м2 на 1000 жителей
	80
	Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин
	30

	2
	Плавательные бассейны
	Площадь зеркала воды, м2 на 1000 жителей
	50
	Транспортная доступность в пределах области, км
	20

	
	
	
	
	Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин
	30

	3
	Организации спортивной направленности, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта (спортивные школы)
	Количество мест на 1000 жителей в возрасте 6 - 15 лет
	280
	Транспортная доступность в пределах области, км
	20

	
	
	
	
	Транспортная доступность в пределах населенных пунктов, мин
	30


1.1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и искусства и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной

доступности таких объектов 

Перечень объектов местного значения в области культуры и искусства, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры и искусства и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов установлены в соответствии с полномочиями Мценского муниципального района. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры и искусства и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 5.

Таблица 5

	№
	Наименование объекта местного значения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Универсальная библиотека
	Количество организаций на административный центр сельского поселения, муниципального района
	1
	Транспортная доступность для жителей сельского поселения, муниципального района, час
	1

	5
	Учреждения культуры клубного типа (дом (центр) культуры)
	Количество организаций на административный центр сельского поселения, муниципального района
	2
	Транспортная доступность:
	

	
	
	
	
	для жителей сельского поселения, муниципального района, час
	1


1.1.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня

обеспеченности объектами в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

Перечень объектов местного значения в области обеспечения органов местного самоуправления, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов установлены в соответствии с полномочиями Мценского муниципального района. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обеспечения деятельности органов местного самоуправления и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких представлены в таблице 6.

Таблица 6

	№
	Наименование объекта местного значения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объекты размещения органов местного самоуправления при этажности: до 5 этажей
	Площадь помещений, м2 на сотрудника
	30 - 54
	Транспортная доступность в пределах муниципального района, мин
	30


1.2. Расчетные показатели минимально допустимого количества

машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках

автомобилей, размещаемых в непосредственной близости

от отдельно стоящих объектов капитального строительства

в границах жилых и общественно-деловых зон

Расчетные показатели минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон представлены в таблице 7.

Таблица 7

	№
	Наименование объекта
	Наименование показателя, ед. изм.
	Расчетная величина

	1
	2
	3
	4

	1.
	Учреждения органов местного самоуправления
	1 машино-место на кв. м общей площади
	50 - 60

	2.
	Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций
	1 машино-место на кв. м общей площади
	50 - 60

	3.
	Офисные здания и помещения
	1 машино-место на кв. м общей площади
	50 - 60

	4.
	Кредитно-финансовые учреждения:
	
	

	
	с операционными залами
	1 машино-место на кв. м общей площади
	30 - 35

	
	без операционных залов
	1 машино-место на кв. м общей площади
	55 - 60

	5.
	Здания и комплексы многофункциональные
	В соответствии с СП 160.1325800.2014 «Свод правил. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования», утвержденным приказом Минстроя России от 07.08.2014 № 440/пр

	6.
	Общественные помещения с гибким функциональным назначением
	1 машино-место на кв. м расчетной площади
	50 - 60

	9.
	Здания общеобразовательных организаций
	По заданию на проектирование

	10.
	Здания дошкольных организаций
	По заданию на проектирование

	13.
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	1 машино-место на кв. м общей площади
	20 - 25

	15.
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	Работающие в двух смежных сменах, чел.
	6 - 8

	16.
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	100 чел., работающих в двух смежных сменах
	7 - 10

	17.
	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли)
	1 машино-место на кв. м расчетной площади
	30 - 35

	18.
	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)
	1 машино-место на кв. м расчетной площади
	40 - 50

	19.
	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы 
	1 машино-место на кв. м расчетной площади
	60 - 70

	21.
	Объекты коммунально-бытового обслуживания:
	
	

	
	бани
	Единовременные посетители
	5 - 6

	
	ателье, салоны-парикмахерские, салоны красоты
	1 машино-место на кв. м общей площади
	10 - 15

	
	салоны ритуальных услуг
	1 машино-место на кв. м общей площади
	10 - 15

	
	химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	Рабочее место приемщика
	1 - 2

	22.
	Гостиницы
	В соответствии с СП 257.1325800.2020 «Свод правил. Здания гостиниц. Правила проектирования», утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 922/пр

	26.
	Объекты религиозных конфессий 
	Единовременные посетители
	8 - 10, но не менее 10 машино-мест на объект

	29.
	Здания и помещения медицинских организаций
	В соответствии с СП 158.13330.2014 «Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования», утвержденным приказом Минстроя России от 18.02.2014 № 58/пр

	30.
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами
	Места на трибунах
	15 - 20

	31.
	Оздоровительные комплексы (ФОК, спортивные залы, бассейны):
	
	

	
	общей площадью менее 1000 кв. м
	1 машино-место на кв. м расчетной площади
	15 - 20

	33.
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (конный спорт, центры и др.)
	Единовременные посетители
	3 - 4

	42.
	Жилая застройка
	В соответствии с СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр


--------------------------------

Примечание.

На всех стоянках (парковках) общего пользования около или в объеме жилых, общественных (в том числе объектов физкультурно-спортивного назначения, культуры и др.) и производственных зданий, зданий инженерной и транспортной инфраструктуры следует выделять не менее 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, в том числе количество специализированных расширенных машино-мест для транспортных средств инвалидов, в том числе передвигающихся на креслах-колясках, определять расчетом при количестве мест:

до 100 включительно - 5% процентов, но не менее одного места;

от 101 до 200 включительно - 5 мест и дополнительно 3% от количества мест свыше 100.

1.3. Расчетные показатели минимально допустимого количества

машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках

автомобилей, размещаемых у зон отдыха 

Расчетные показатели минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков (парков), зон отдыха и пляжей представлены в таблице 8.

Таблица 8

	№
	Наименование объекта
	Наименование показателя, ед. изм.
	Расчетная величина

	1
	2
	3
	4

	1.
	Пляжи и парки 
	100 единовременных посетителей
	15 - 20

	2.
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	100 единовременных посетителей
	10 - 15


1.4. Расчетные показатели минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования в границах сельских поселений

Расчетные показатели минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования в границах сельских поселений представлены в таблице 9.

Таблица 9

	№
	Наименование объекта
	Наименование показателя, ед. изм.
	Расчетная величина

	1
	2
	3
	4

	1.
	Территории общего пользования:
	площадь озелененных территорий общего пользования
	

	
	сельские населенные пункты
	кв. м на одного человека
	12


1.5. Предельные значения расчетных показателей минимально

допустимого уровня обеспеченности населения Мценского района объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мценского муниципального района установлены исходя из текущей обеспеченности объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития муниципального района, демографической ситуации и уровня жизни населения.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 10.

Таблица 10

	№
	Наименование области, вида, объекта местного значения
	Предельное (минимальное) значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения
	Предельное (максимальное) значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности объекта местного значения

	
	
	Единица измерения
	Значение
	Единица измерения
	Значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Область инженерно-технического обеспечения

	1.1
	Объекты теплоснабжения 

	1.1.1
	Комплекс сооружений теплоснабжения
	Объем теплопотребления, МДж/год на 1 человека
	4100
	Удаленность точки возможного подключения, м
	500

	1.2
	Объекты водоснабжения 

	1.2.1
	Комплекс сооружений водоснабжения
	Объем водопотребления, литры в сутки на 1 человека
	160
	Удаленность точки возможного подключения, м
	500

	1.3
	Объекты водоотведения 

	1.3.1
	Комплекс сооружений водоотведения
	Объем водоотведения, литры в сутки на 1 человека
	160
	Удаленность точки возможного подключения, м
	500

	2
	Область автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания

	2.1
	Объекты автомобильных дорог муниципального района

	2.1.1
	Автомобильная дорога с твердым покрытием, обеспечивающая связь сельского населенного пункта с сетью дорог общего пользования
	Объект
	1 независимо от количества жителей
	Удаленность от границы населенного пункта, м
	0

	2.2
	Объекты автомобильных дорог поселений

	2.2.1
	Улично-дорожная сеть
	Плотность сети, км/км2
	4,5

(3,5)
	Расстояния между магистральными улицами, м
	800

	2.3
	Объекты транспортного обслуживания населения поселения

	2.3.1
	Остановочный пункт
	Объект
	1 на н.п. независимо от количества жителей
	Пешеходная доступность, мин
	30

	3
	Область образования

	3.2
	Объекты образования муниципального района

	3.2.1
	Дошкольная образовательная организация
	Количество мест на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет в сельском н.п.
	45
	Транспортная доступность, мин
	30

	3.2.2
	Общеобразовательная организация
	Количество мест на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет в сельском н.п.
	45
	Транспортная доступность, мин
	30

	3.2.3
	Организации дополнительного образования
	Количество мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет в сельском н.п.
	10
	Транспортная доступность, мин
	30

	4
	Область физической культуры и массового спорта

	4.1
	Объекты физической культуры и массового спорта муниципального района

	4.4.1
	Спортивное плоскостное сооружение без трибун
	Объект
	1 независимо от количества жителей
	Транспортная доступность, мин
	60

	4.1.2
	Спортивное плоскостное сооружение с трибунами
	Объект
	1 независимо от количества жителей
	Транспортная доступность, мин
	60

	4.1.3
	Крытый спортивный универсальный зал с трибунами
	Объект
	1 независимо от количества жителей
	Транспортная доступность, мин
	60

	4.1.4
	Бассейн
	Объект
	1 независимо от количества жителей
	Транспортная доступность, мин
	60

	4.2
	Объекты физической культуры и массового спорта поселений

	4.2.1
	Спортивная площадка
	
	
	Пешеходная доступность, м
	500

	
	При численности до 1000 жителей
	Количество объектов на н.п.
	1
	
	

	
	При численности более 1000 жителей
	Количество объектов на 1000 жителей
	1
	
	

	5.
	Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов муниципального района

	5.1.1
	Площадка временного накопления ТКО
	Объект
	1 независимо от количества жителей
	Транспортная доступность, мин
	60

	6
	Область культуры

	6.1
	Объекты культуры муниципального района

	6.1.1
	Объекты библиотечного обслуживания

	6.1.1.1
	Общедоступная (межпоселенческая) библиотека
	Объект
	1 независимо от количества жителей
	Транспортная доступность, мин
	60

	6.1.1.2
	Детская (межпоселенческая) библиотека
	Объект
	1 независимо от количества жителей
	Транспортная доступность, мин
	60

	6.1.1.3
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	Объект
	1 независимо от количества жителей
	Транспортная доступность, мин
	60

	6.2.
	Объекты музейного обслуживания

	6.2.1
	Музей краеведческий
	Объект
	1 независимо от количества жителей
	Транспортная доступность, мин
	60

	6.3.
	Объекты культурно-досугового (клубного) типа

	6.3.1
	Центр культурного развития
	Объект
	1 независимо от количества жителей
	Транспортная доступность, мин
	40

	6.4.
	Зрелищные организации

	6.4.1
	Концертный зал
	Объект
	1 независимо от количества жителей
	Транспортная доступность, мин
	40

	6.5.
	Объекты культуры поселений

	6.5.1
	Объекты библиотечного обслуживания

	6.5.1.1
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	Объект
	1 независимо от количества жителей
	Транспортная доступность, мин
	30

	6.5.2
	Объекты музейного обслуживания

	6.5.2.1
	Музей краеведческий
	Объект
	1 независимо от количества жителей
	Транспортная доступность, мин
	30

	6.5.3
	Объекты культурно-досугового (клубного) типа

	6.5.3.1
	Учреждение клубного типа для поселения
	Объект
	1 независимо от количества жителей
	Транспортная доступность, мин
	30

	6.5.4
	Зрелищные организации

	6.5.4.1
	Концертный коллектив
	Объект
	1 независимо от количества жителей
	Транспортная доступность, мин
	30

	7
	Область обеспечения деятельности органов местного самоуправления

	7.1
	Объекты обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района 

	7.1.1
	Административное здание органов местного самоуправления
	Объект
	1 независимо от количества жителей
	Транспортная доступность, мин
	60

	7.1.2
	Муниципальный архив
	Объект
	1 независимо от количества жителей
	Транспортная доступность, мин
	60

	7.2
	Объекты обеспечения деятельности органов местного самоуправления поселений

	7.2.1
	Административное здание органов местного самоуправления
	Объект
	1 независимо от количества жителей
	Транспортная доступность, мин
	40

	8
	Область организации ритуальных услуг, мест захоронения

	8.1
	Объекты организации ритуальных услуг, мест захоронения муниципального района

	8.1.1
	Специализированная служба по вопросам похоронного обслуживания
	Объект
	1 независимо от количества жителей
	Транспортная доступность, мин
	60

	8.2
	Объекты организации ритуальных услуг, мест захоронения поселений

	8.2.1
	Кладбища традиционного захоронения
	Площадь территории на 1000 жителей сельского поселения, га
	0,02
	Транспортная доступность, мин
	30

	9
	Область благоустройства территории

	9.1
	Объекты благоустройства территории поселений

	9.1.1
	Объекты общественных пространств поселения

	9.1.1.1
	Территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея)
	Площадь территории на 1 жителя, м2
	12


	Транспортная доступность, мин
	30

	9.2.
	Объекты благоустройства

	9.2.1.1
	Детская площадка
	Площадь территории на 1 жителя, м2
	0,5
	Пешеходная доступность, м
	500

	9.2.1.2
	Площадка для отдыха и досуга
	Площадь территории на 1 жителя, м2
	0,1
	Пешеходная доступность, м
	600

	9.2.1.3
	Площадка для выгула собак
	Площадь территории на 1 жителя, м2
	0,1
	Пешеходная доступность, м
	600


2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

2.1. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов установлены на основании параметров и условий социально-экономического развития, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития Мценского муниципального района в части размещения объектов местного значения.

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования, представлены в таблице 11.

Таблица 11

	№
	Наименование объекта
	Расчетный показатель
	Обоснование расчетного показателя

	1
	2
	3
	4

	1
	Объекты местного значения в области транспорта, автомобильных дорог местного и межмуниципального значения населения

	1.1
	Автомобильные дороги местного и межмуниципального значения
	Расчетные показатели для проектирования (характеристики поперечного профиля)
	Установлены согласно СП 34.13330.2021 "Свод правил. Автомобильные дороги. СНиП 2.05.02-85*", утвержденному приказом Минстроя России от 9 февраля 2021 года № 53/пр

	2
	Объекты местного значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и местного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

	2.1
	Пожарные депо, посты пожарной охраны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (показатель количества объектов и их площади на населенный пункт при различной численности населения)
	Установлен в соответствии с требованиями, установленными СП 11.13130.2009 "Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения", утвержденным приказом МЧС России от 25 марта 2009 года № 181

	2.2
	Объекты гражданской обороны (убежища, противорадиационные укрытия)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (показатель вместимости м2 на 1 укрываемого)
	Установлен в соответствии с требованиями, установленными СП 88.13330.2022 "Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*", утвержденным приказом Минстроя России от 21 декабря 2022 года № 1101/пр

	
	
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (показатель вместимости укрываемых в каждом сооружении)
	Установлен в соответствии с требованиями, установленными СП 88.13330.2022 "Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*", утвержденным приказом Минстроя России от 21 декабря 2022 года № 1101/пр

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности (радиус сбора укрываемых)
	Установлен в соответствии с требованиями, установленными СП 88.13330.2022 "Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77*", утвержденным приказом Минстроя России от 21 декабря 2022 года № 1101/пр

	2.3
	Берегозащитные сооружения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Установлен в соответствии с рекомендациями Главного управления МЧС России по Мценского района Орловской области

	3
	Объекты местного значения в области образования

	
	Объекты дошкольного и общего образования
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	В соответствии с Методическими рекомендациями по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования", утв. Минобрнауки России 04.05.2016 № АК-15/02вн

	3.2
	Организации дополнительного образования
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество мест на 100 жителей в возрасте 5 - 18 лет)
	Установлен в размере 10 мест на 100 жителей в возрасте от 5 - 18 лет согласно Методическим рекомендациям по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающим требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденным заместителем министра образования и науки Российской Федерации Климовым А.А. 4 мая 2016 года № АК-15/02вн

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Принят в размере 30 мин с учетом характера расселения населения Мценского района Орловской области согласно Методическим рекомендациям по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающим требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденным заместителем министра образования и науки Российской Федерации Климовым А.А. 4 мая 2016 года № АК-15/02вн

	
	
	
	

	5
	Объекты местного значения в области физической культуры и спорта


	5.1
	Стадионы с трибунами на 1500 мест и более, плоскостные спортивные сооружения
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Установлены исходя из текущей обеспеченности области специализированными спортивными образовательными организациями с учетом требований, установленных СП 42.13330.2016 "Сводом правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.

Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями составит 247 мест на 1000 жителей. Согласно Стратегии социально-экономического развития Мценского района Орловской области до 2035 года, утвержденной постановлением Орловского областного Совета народных депутатов от 21 декабря 2018 года № 31/823-ОС "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Мценского района Орловской области до 2035 года", сохраняется тенденция сокращения численности населения Мценского района Орловской области. Принимается рассчитанный уровень обеспеченности как расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности без учета коэффициента естественного прироста населения

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры области исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий

	5.2
	Плавательные бассейны
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (площадь зеркала воды на 1000 жителей)
	Установлен с учетом требований, установленных СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр, и Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры Мценского района, исходя из текущего перспектив развития территорий

	5.4
	Организации спортивной направленности, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта (спортивные школы, в том числе адаптивные спортивные школы)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (мест на 1000 жителей в возрасте 6 - 15 лет)
	Установлены с учетом требований, установленных СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры Мценского района, исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий

	8
	Объекты местного значения в области культуры и искусства

	8.5
	Учреждения культуры клубного типа (дом (центр народного творчества)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (количество организаций на административный центр сельского поселения, муниципального района)
	Установлен с учетом методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879


	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен с учетом методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	9
	Объекты местного значения в области обеспечения деятельности органов государственной власти

	9.1
	Объекты размещения органов муниципальной власти Мценского района Орловской области
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (площадь помещений, м2 на сотрудника)
	Установлен в соответствии с требованиями, установленными СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

	
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
	Установлен с учетом пространственно-территориальных особенностей организации инфраструктуры Мценского района Орловской области исходя из текущего состояния и перспектив развития территорий


2.2. Обоснование расчетных показателей минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых

и общественно-деловых зон, минимально допустимого количества

машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков (парков), зон отдыха (пляжей) и минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования 

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон, минимально допустимого количества машино-мест для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков (парков), зон отдыха (пляжей) и минимально допустимой площади озелененных территорий общего пользования в границах сельских поселений, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования, представлены в таблице 12.

Таблица 12

	№
	Наименование объекта
	Расчетный показатель
	Обоснование расчетного показателя

	1
	2
	3
	4

	1
	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей

	1.1
	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (1 машино-место на кв. м общей площади, единовременные посетители)
	Установлен в соответствии с показателями, указанными в таблице 1.2 СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

	1.2
	Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков (парков), зон отдыха (пляжей)
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (100 единовременных посетителей)
	Установлен в соответствии с показателями, указанными в таблице 1.2 СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр


2.3. Обоснование предельных значений расчетных показателей

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов осуществлено с учетом особенностей и характеристик Мценского муниципального района, а также с учетом степени урбанизации территории, что легло в основу расчета индекса потенциального развития муниципального образования (ИПРМО). 

Мценский район расположен на северо-западе Орловской области и занимает площадь свыше 1,7 тыс. км2. Граничит с районами Орловской области: Болховским, Орловским, Залегощенским, Новосильским, Корсаковским, на севере с Чернским районом Тульской области.

В районе 262 сельских населенных пункта, которые входят в состав 14 сельских поселений - Алябьевского, Аникановского, Башкатовского, Воинского, Высокинского, Карандаковского, Отрадинского, Подберезовского, Подмокринского, Протасовского, Спасско-Лутовиновского, Тельченского, Чахинского, Черемошенского.

Мценский район имеет ясно выраженную планировочную структуру, сформированную двумя взаимоперпендикулярными транспортными направлениями - федеральной автомобильной дорогой "Крым" (с обходом Крым-2) и железной дорогой, пересекающими район в направлении с северо-востока на юго-запад и региональной автомобильной дорогой субширотного направления. 

Район характеризуется благоприятным транспортно-географическим положением, высокой степенью сельскохозяйственной освоенности, в т.ч. распаханности. Сеть сельских населенных пунктов наиболее густа на западе и юго-востоке района. Свыше 70% населения проживают в пунктах людностью выше 200 человек, которые могут быть местом размещения объектов социальной инфраструктуры, а пункты людностью свыше 500 человек представляют несомненный интерес в качестве потенциальных мест размещения малых и средних предприятий, в т.ч. производств по переработке сельскохозяйственной продукции. Значительная часть сел и деревень относится к категории до 10 человек. Наблюдается относительная концентрация таких малых и мельчайших пунктов в приграничной с Тульской областью части района и в ряде периферийных сельских поселений (яркий пример - Башкатовское сельское поселение). Это существенно осложняет задачу обустройства всех населенных пунктов района транспортными и инженерными коммуникациями.

Основные показатели Мценского муниципального района представлены в таблице 13.

Таблица 13

Показатели для ИПРМО Мценского муниципального района

	Наименование показателя

	
	Численность население, чел.
	Площадь территории МО, км2
	Плотность расселения, чел./км2

	1. Население и плотность
	17980
	1665,8
	10,8

	
	Площадь территории МО, км2
	Протяженность автомобильных дорог (регионального/местного значения), км
	Плотность дорог, км/км2

	2. Показатели протяженности и плотности дорог местного значения


	1665,8
	83,381/139,304
	0,13

	
	Количество инвестиционных площадок и точек роста
	Доля ИПиПТЭР (%) муниципального образования в общем количестве по области
	

	3. Количество инвестиционных площадок и потенциальных точек

экономического роста
	34
	11,2
	


По основным показателям Мценский муниципальный район характеризуется как территория с низкой плотностью населения (4 группа, при плотности населения от 5,5 до 12,5 чел./км2), низким показателем плотности дорог, высоким показателем развития инвестиционных площадок (коэффициент 1,11). Значение индекса потенциального развития (ИПРМО) Мценского района на основании матричного анализа составляет 1,0.

2.3.2. Обоснование предельных значений расчетных показателей

для объектов местного значения 

Обоснование предельных значений расчетных показателей для объектов местного значения, приведенных в основной части нормативов градостроительного проектирования, представлено в таблице 14.

	
	
	Таблица 14

	№
	Наименование области, вида, объекта местного значения
	Правовые и технические основания установления предельных значений допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности

	
	
	Муниципальный район
	Сельские поселения

	1
	2
	4
	5

	1
	Область инженерно-технического обеспечения

	1.3
	Объекты теплоснабжения

	
	Комплекс сооружений теплоснабжения 
	-
	Объем теплопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 "Свод правил. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб", одобренным постановлением Госстроя России от 26 июня 2003 года № 112.

Приложение А.

Базовое предельное значение показателя: 4100 МДж/год на 1 чел.

Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле:

4100 x КИПРМО,

где: КИПРМО - значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований

	1.4
	Объекты водоснабжения

	
	Комплекс сооружений водоснабжения
	Объем водопотребления принят в соответствии с СП 31.13330.2021. "Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*", утвержденным приказом Минстроя России от 27 декабря 2021 года № 1016/пр. Удаленность 0 м (до границы населенного пункта) принята в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 15, частью 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
	Объем водопотребления принят в соответствии с СП 31.13330.2021 "Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*", утвержденным приказом Минстроя России от 27 декабря 2021 года № 1016/пр

	1.5
	Объекты водоотведения

	
	Комплекс сооружений водоотведения
	Объем водоотведения принят в соответствии с СП 32.13330.2018 "Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85", утвержденным приказом Минстроя России от 25 декабря 2018 года № 860/пр.

Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле:

160 x КИПРМО, где:

КИПРМО - значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований
	Объем водоотведения принят в соответствии с СП 32.13330.2018 "Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85", утвержденным приказом Минстроя России от 25 декабря 2018 года № 860/пр.

Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле:

160 x КИПРМО, где:

КИПРМО - значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований

	2
	Область автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания

	2.1
	Улично-дорожная сеть
	-
	Плотность сети 3,5 км/км2 сельского поселений принята в соответствии с Руководством по проектированию городских улиц и дорог Центрального научно-исследовательского и проектного института по градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя. (Москва, Стройиздат, 1980 г.).

Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формулам:

3,5 x КИПРМО, для поселения, где:

КИПРМО - значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.

Удаленность принята в соответствии с Руководством по проектированию городских улиц и дорог Центрального научно-исследовательского и проектного института по градостроительству (ЦНИИП Градостроительства) Госгражданстроя (Москва, Стройиздат, 1980 г.)

	2.2
	Подъезд к населенному пункту (автомобильная дорога с твердым покрытием, обеспечивающая связь сельского населенного пункта с сетью дорог общего пользования)
	Подъезд к населенному пункту принят равным 1 объекту на сельский населенный пункт с государственной программой Орловской области "Развитие транспортной системы Орловской области", утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 15 января 2019 года № 8 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Развитие транспортной системы в Орловской области".

Удаленность 0 м (до границы населенного пункта) принята в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 15, частью 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
	-

	2.3
	Объекты транспортного обслуживания населения
	Транспортная доступность 60 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 15, частью 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Пешеходная доступность 30 минут принята в соответствии с пунктом 11.2 СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*",

утвержденного приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр
	Пешеходная доступность 30 минут принята в соответствии с пунктом 11.2 СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр;

в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

	3
	Область образования

	3.1
	Дошкольная образовательная организация
	Число мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет принято:

для сельских н.п. - 45 мест,

в соответствии с приложением "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования" к письму Минобрнауки Российской Федерации от 4 мая 2016 года № АК-950/02 "О методических рекомендациях".

Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле:

для сельских н.п.: 45 x КИПРМО, где:

КИПРМО - значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.

Пешеходная доступность составляет:

30 минут для сельской местности в соответствии с приложением "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования" к письму Минобрнауки Российской Федерации от 4 мая 2016 года № АК-950/02 "О методических рекомендациях".

Территориальная доступность организаций в течение 30 минут для поселений установлена с учетом фактической ситуации
	-

	3.2
	Общеобразовательная организация
	Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет принято:

для сельских н.п. - 45 мест,

в соответствии с приложением "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования" к письму Минобрнауки Российской Федерации от 4 мая 2016 года № АК-950/02 "О методических рекомендациях".

Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле:

для сельских н.п.: 45 x КИПРМО, где:

КИПРМО - значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.

Доступность составляет:

для сельских н.п. - 30 мин,

в соответствии с приложением "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования" к письму Минобрнауки Российской Федерации от 4 мая 2016 года № АК-950/02 "О методических рекомендациях".

Территориальная доступность организаций в течение 30 минут для поселений установлена с учетом фактической ситуации
	-

	3.3
	Организация дополнительного образования
	Число мест в организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет принято:

для сельских н.п. - 10 мест,

в соответствии с приложением "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования" к письму Минобрнауки Российской Федерации от 4 мая 2016 года № АК-950/02 "О методических рекомендациях".

Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле:

для сельских н.п.: 10 x КИПРМО,

где:

КИПРМО - значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.

Транспортно-пешеходная доступность 30 мин принята в соответствии с письмом Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02 "О методических рекомендациях. Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования"
	-

	4
	Область физической культуры и массового спорта

	4.1
	Спортивное плоскостное сооружение без трибун (футбольное поле с беговой дорожкой, возможны дополнительные спортивные площадки)
	1 объект независимо от численности населения; принято в рамках обеспечения реализации государственной программы Мценского района Орловской области "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Развитие физической культуры и спорта".

Транспортная доступность 60 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного муниципального образования до объекта
	-

	4.2.
	Спортивное плоскостное сооружение с трибунами (футбольное поле с беговой дорожкой, возможны дополнительные спортивные площадки для проведения соревнований межмуниципального и местного уровня)
	1 объект независимо от численности населения;

принято в рамках обеспечения реализации государственной программы Орловской области "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Развитие физической культуры и спорта".

Транспортная доступность 60 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного муниципального образования до объекта
	-

	4.3.
	Крытый спортивный универсальный зал с трибунами (закрытый зал для проведения соревнований межмуниципального и местного уровня)
	1 объект независимо от численности населения; принято в рамках обеспечения реализации государственной программы Орловской области "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Развитие физической культуры и спорта".

Транспортная доступность 60 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного муниципального образования до объекта
	-

	4.4.
	Бассейн
	1 объект независимо от численности населения; принято в рамках обеспечения реализации государственной программы Орловской области "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Развитие физической культуры и спорта".

Транспортная доступность 60 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта
	-

	4.5
	Спортивная площадка (плоскостное спортивное сооружение, включающее игровую спортивную площадку и (или) уличные тренажеры, турники)
	-
	С численностью населения менее 1000 человек:

1 объект на населенный пункт;

с численностью населения более 1000 человек:

1 объект на каждые 1000 человек населения в населенном пункте,

но не менее 1 объекта.

Принято в рамках обеспечения реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта", утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 31 октября 2016 года № 427 "Об утверждении государственной программы Орловской области "Развитие физической Культуры и спорта", с учетом Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденных приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244.

Значение базового показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле: 1 x КИПРМО, где: КИПРМО - значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.

Пешеходная доступность 500 м принята в соответствии с таблицей 10.1 СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

	5
	Область обработки, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов

	5.1
	Площадка временного накопления ТКО
	1 объект независимо от численности населения;

принято с учетом территориальной схемы обращения с отходами Орловской области, утвержденной приказом Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области от 16 сентября 2019 года № 443 "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Орловской области" (с учетом изменений, внесенных приказом Департамента жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области от 27 декабря 2023 года № 261 "О внесении изменений в приказ Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области от 16 сентября 2019 года № 443").

Транспортная доступность 60 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта
	-

	6
	Область культуры и искусства

	6.1
	Объекты библиотечного обслуживания

	
	Общедоступная (межпоселенческая) библиотека
	Не менее 1 объекта; принято в соответствии с таблицей 1, приведенной в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879.

Транспортная доступность 60 мин принята в соответствии с таблицей 1, приведенной в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879
	-

	
	Детская (межпоселенческая) библиотека
	Не менее 1 объекта на каждые 7000 детей до 14 лет; принято в соответствии с Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879. Транспортная доступность 60 мин принята в соответствии Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879
	-

	
	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам
	1 точка; принято в соответствии с Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879
	1 точка; принято в соответствии с Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	
	Общедоступная библиотека с детским отделением
	-
	Для поселения:

не менее 1 объекта.

Принято в соответствии с таблицей 1, приведенной в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879.

Транспортная доступность 30 мин принята в соответствии с таблицей 1, приведенной в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	
	Филиал общедоступной библиотеки с детским отделением (населенный пункт за исключением административного центра поселения)
	-
	Не менее 1 объекта на населенный пункт с численностью населения от 1000 человек, принято в соответствии с таблицей 1, приведенной в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879.

Транспортная доступность 30 мин принята в соответствии с таблицей 1, приведенной в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	6.2
	Объекты музейного обслуживания

	
	Музей краеведческий
	Не менее 1 объекта; принято в соответствии с таблицей 2, приведенной в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879.

Транспортная доступность 60 мин принята в соответствии с таблицей 2, приведенной в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879
	Не менее 1 объекта; принято в соответствии с таблицей 2, приведенной в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879.

Транспортная доступность 30 мин принята в соответствии с таблицей 2, приведенной в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	6.3
	Объекты культурно-досугового (клубного) типа

	
	Учреждение клубного типа
	-
	В сельском поселении:

не менее 1 объекта.

Принято в соответствии с таблицей 6, приведенной в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879.

Значение базового показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле:

x КИПРМО, где: КИПРМО - значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.

Транспортная доступность 30 мин принята в соответствии с таблицей 6, приведенной в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	
	Центр культурного развития
	Не менее 1 объекта; принято в соответствии с таблицей 6, приведенной в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879.

Транспортная доступность 40 мин принята в соответствии с таблицей 6, приведенной в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879
	-

	6.4
	Зрелищные организации

	
	Концертные залы
	1 объект независимо от количества населения; принято в соответствии с таблицей 4, приведенной в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879.

Транспортная доступность 40 мин принята в соответствии с таблицей 4, приведенной в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879
	-

	
	Концертный коллектив
	-
	1 объект независимо от количества населения; принято в соответствии с таблицей 4, приведенной в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879.

Транспортная доступность 30 мин принята в соответствии с таблицей 4, приведенной в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	
	Кинозал
	-
	1 объект независимо от количества населения.

Принято в соответствии с таблицей 9, приведенной в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879.

Значение базового показателя для поселения вычисляется по формуле: 1 x КИПРМО, где: КИПРМО - значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.

Транспортная доступность 30 мин принята в соответствии с таблицей 9, приведенной в приложении к Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Минкультуры России от 23 октября 2023 года № Р-2879

	7
	Область обеспечения деятельности органов местного самоуправления

	7.1
	Административное здание органов местного самоуправления
	1 объект независимо от численности населения; принято в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 15, частью 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Транспортная доступность 40 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта
	1 объект независимо от численности населения.

Транспортная доступность 40 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта

	7.2
	Муниципальные архивы
	1 объект независимо от численности населения; принято в соответствии с требованиями, установленными СП 44.13330.2011 "Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87", утвержденным приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 года № 782.

Транспортная доступность 60 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта
	1 объект независимо от численности населения; принято в соответствии с требованиями, установленными СП 44.13330.2011 "Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87", утвержденным приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 года № 782.

Транспортная доступность 40 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта

	8
	Область организации ритуальных услуг, мест захоронения

	8.1
	Специализированная служба по вопросам похоронного обслуживания населения
	1 объект независимо от численности населения; принято в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 15, частью 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Транспортная доступность 40 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта
	1 объект независимо от численности населения; принято в соответствии с полномочиями, установленными частью 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Транспортная доступность 40 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта

	8.2
	Кладбище традиционного захоронения
	-
	Площадь территории 0,24 га на 1000 человек численности;

для поселения:

0,02 га на 1000 жителей.

Принята в соответствии с СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденным приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр, приложение Д.

Значение показателя для поселения вычисляется по формуле: для поселения 

0,02 x КИПРМО, где: КИПРМО - значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.

Транспортная доступность 30 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта

	9
	Область благоустройства

	9.1
	Объекты общественных пространств

	
	Территория рекреационного назначения (лесопарк, парк, сквер, бульвар, аллея)
	-
	Площадь территории 12 м2 на человека.

Принято в соответствии с таблицей 9.2. СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр.

Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле:

для поселения: 12 x КИПРМО, где: КИПРМО - значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований.

Транспортная доступность 30 мин принята в соответствии с пунктом 9.4. СП 42.13330.2016 "Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденного приказом Минстроя России от 30 декабря 2016 года № 1034/пр

	9.2
	Объекты благоустройства

	
	Детская площадка
	-
	Площадь территории 0,5 м2 на человека принята в соответствии с приказом Минстроя России от 29 декабря 2021 года № 1042/пр "Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований".

Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле:

0,5 x КИПРМО, где:

КИПРМО - значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований

	
	Площадка отдыха
	-
	Площадь территории 0,1 м2 на человека принята в соответствии с приказом Минстроя России от 29 декабря 2021 года № 1042/пр "Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований".

Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле:

0,1 x КИПРМО, где: КИПРМО - значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований

	
	Площадки для выгула собак
	-
	Площадь территории 0,1 м2 на человека принята в соответствии с приказом Минстроя России от 29 декабря 2021 года № 1042/пр "Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований".

Значение показателя для каждой категории муниципальных образований вычисляется по формуле:

0,1 x КИПРМО, где:

КИПРМО - значение индекса ИПРМО для категории муниципальных образований


3. Правила и область применения расчетных показателей,

содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования 

Нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность стандартов по разработке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в части размещения объектов местного значения, включая стандарты обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения), предусматривающих качественные и количественные требования к размещению объектов капитального строительства, территориальных и функциональных зон в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, государственному и муниципальному имуществу, окружающей среде, элементам планировочной структуры, публичным сервитутам, обеспечивающим устойчивое развитие территорий.

Нормативы градостроительного проектирования установлены с учетом природно-климатических, социально-демографических, территориальных особенностей поселений, расположенных на территории Мценского района, и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения. Нормативы градостроительного проектирования применяются при подготовке, согласовании, утверждении и реализации документов территориального планирования (схем территориального планирования, генеральных планов сельских поселений), документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, правил землепользования и застройки с учетом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами местного самоуправления при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.

Нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности во Мценском районе и учитываются при разработке документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения на территории Мценского района.

